**Technische beschrijving : Kemmlit Type NiUU K/F**

**Beschrijving van de platen :**

**Wanden :**

De wanden NiUU zijn opgebouwd uit volspaan panelen. De zichtbare kantafwerking is uitgevoerd met een 3mm ABS band in wit of lichtgrijs. De deursponningen zijn voorzien van aluminium aanslagprofielen.

NiUU F : voorwand, tussenwand en deurdikte : 30mm.

NiUU K : voorwand- en deurdikte : 38mm, tussenwand dikte : 30mm.

**Concept :**

* Standaard : draagprofiel en pootjes in lijn van de voorwand.
* Geoptimaliseerd : draagprofiel in lijn voorwand, terugliggende pootjes onder tussenwand.
* Zwevend : terugliggend draagprofiel en terugliggende pootjes onder tussenwand.
* Vloer/plafond : voorwand en tussenwand volledig van de vloer tot aan plafond afgesloten.

Minimale verluchtingsopening onderaan deur (30mm).

**Afmetingen :**

De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2135mm, 150mm poothoogte inbegrepen. Andere hoogtes alsook vloer/plafond uitvoering (tot 2650mm) zijn mogelijk op aanvraag. Bij een vloer/plafond montage is de maximale deurhoogte NiUU K : 2650mm, NiUU F : 2300mm. De totale hoogte van 2650mm bij de F uitvoering wordt bereikt d.m.v. een bovenlicht.

De maximale diepte zonder tussenwandvoet is 1600mm. Vanaf 1601mm wordt de tussenwand opgesplitst en voorzien van een pootje.

**Draagprofielen :**

Afmetingen :

Standaard- en geoptimaliseerde uitvoering : 45 x 80mm.

Uitvoering zwevend, pootjes en draagprofiel terugliggend : 40 x 30mm.

**Pootjes :**

Stabiele in de hoogte verstelbare (80 – 215mm) alu of inox pootjes met afdekrozetten.

In optie een design voet in aluminium (50 – 80mm) verkrijgbaar.

**Deuren :**

De NiUU deuren met een deurdikte van 38mm K en 30mm F uitvoering, liggen in hetzelfde vlak als de voorwand. De verschillende deurgangbreedtes zijn : 570 / 650 / 750 / 980mm.

**Beslag :**

De deuren worden voorzien van vrij/bezetsloten met blank geanodiseerde deurkrukken en rozetten. In optie enkel Type K, speciaal gepatenteerde verticale greepstangen met geïntegreerde vrij/bezetsloten met LED indicatie in blank geanodiseerd aluminium.

De deuren zijn voorzien van drie zelfsluitende aluminium scharnieren.

In Type K (38mm) kunnen volledig geïntegreerde scharnieren worden voorzien.

**Toebehoren :**

Zoals kleerhaken, papierrolhouders, zitbankjes, urinoirschotten …. zijn verkrijgbaar in optie.

**Kleuren :**

NiUU K/F panelen en deuren alsook de aluminium profielen zijn verkrijgbaar volgens de Kemmlit kleurenkaart.