**TYPE KM – Metalen vestiairekasten**

**Afmetingen :**

Hoogte : Standaard sokkelhoogte 40mm.

 Totale hoogte : 1500/1800mm

 Variante : met verhoogde sokkel of stalen voet : totale hoogte : 1920mm.

Breedte : Enkele kast : 300 (219\*) - 350 (269\*) - 400 (319\*), \* = doorgangsbreedte

 Dubbele kast type 21 : 600/700/800 mm.

 Distributiekast : 400 mm

Diepte : 500mm.

**Materiaal :**

De metalen vestiairekasten met dubbelwandige inlegdeuren zijn aan beide zijden voorzien van een deuraanslag wat een extra beveiliging biedt tegen inbraak. De dubbelwandige kastdeuren type KM worden opgehangen door middel van onzichtbare stalen fitsen.

Variante model KM.r (Robuust) enkel bij type 1 : enkelwandige deur met verstevigingsprofiel en pianoscharnier over de volle hoogte van de deur.

De metalen kasten zijn standaard afgewerkt met een krasvaste epoxy-poederlak, geschikt voor normale droge binnentoepassingen. Voor vochtige ruimtes of buitentoepassingen wordt een extra zinklaag aangebracht (meerprijs).

**Materiaaldikte :**

Type KM

Corpus : 0,6mm.

Dubbelwandige deur : 2 x 0,6mm.

Variante - **extra stevig** : Dubbelwandige deur : 2 x 0,8 mm, corpus 0,8 mm

Type KM.r (Robuust), enkel bij type 1 :

Corpus : 0,8 mm

Enkelwandige deur met verstevigingsprofiel : 1 mm

**Model en inrichting :**

Type 1 (1 kast) : hoedenplank en een kleerhakenstang incl. 3 kunststofhaken.

Type 2 (2 vakken boven elkaar) : hoedenplank en een kleerhakenstang incl. 3 kunststofhaken in optie.

Type 3 tot 10 (3 tot 10 vakken boven elkaar) : geen inrichting voorzien.

Type 21 dubbel eendelige kast : twee deuren gemeenschappelijk sluitend, hoedenplank en een kleerhakenstang incl. 3 kunststofhaken.

Variante : 1 kast met 4 legplanken. Scheidingswand tussen werk – en stadskledij.

**Standaarduitrusting :**

Alle kasten hebben een optimale verluchtingsdoorstroom door middel van verluchtingsgaten in de bodem, hoedenplank en dak. De deuren zijn voorzien van een kunststoffen etikettenhouder (15 x 60mm). Voor de sluiting van de kastdeuren wordt een serie-cilinerslot voorzien ofwel een beveiligde draaiknop voor hangslot (excl. hangslot). De deuren hebben een openingsbereik van ca 100° bij type KM en 170 ° bij type KM.r.

**Optie :**

* verhoogde sokkel, stalen voet of onderstel.
* openingsbegrenzer tegen overduwen
* nummerslot.
* schuin dak. (21 °)
* extra legplank onderaan
* oppervlaktebehandeling voor vochtige ruimtes

**Kleuren :**

Corpus : RAL 7035 – lichtgrijs

Deuren : RAL 7035 – lichtgrijs, RAL 1023 – geel, RAL 2004 – oranje, RAL 3000 – rood,

 RAL 5012 – lichtblauw, RAL 5010 – blauw, RAL 6024 - groen