**Technische beschrijving : Verzorgingsmeubel Type V.m**

Het verzorgingsmeubel wordt opgebouwd tot een uiterst stabiel geheel met gebruikmaking van alle nodige versterkingen en bevestigingen in roestvrije en onderhoudsarme materialen. De wanden zijn vervaardigd uit massieve kunststofplaten (HPL) met een dikte van 13 mm.

*Conform de norm EN 12221-1 + A1 (2013)*

**Beschrijving van de platen:**

Max Compact Interior

De Compact panelen zijn massieve decoratieve en zelfdragende panelen op basis van hogedruklaminaten (HPL) conform de Europese norm EN 438.

De kern van de plaat bestaat uit verschillende lagen kraftpapier geïmpregneerd met thermohardende kunstharsen. Samen met een decoratieve beharste toplaag wordt onder hoge temperatuur (≥120°C) en hoge druk (≥5MPA) een homogene niet-poreuze plaat (≥1,35g/cm³) bekomen.

Deze behandelingen zorgen ervoor dat de Compact panelen naast zelfdragend en decoratief ook uiterst geschikt zijn voor toepassingen in vochtige ruimtes. Eenvoudig te reinigen, hoge stoot- en krasvastheid en moeilijk brandbaar, kleurvast en bestand tegen organische oplosmiddelen zijn andere kenmerken van de Compact Interior panelen.

De Compact platen hebben een zwarte kern en een plaatdikte van 13 mm.

**Uitvoering :**

Functionele verzorgingsmeubel gemaakt uit 13 mm HPL en bestaande uit verschillende modules tot een alles-in-1 meubel , is uiterst gebruiksvriendelijk, veilig en ontworpen voor zeer intensief gebruik.

Het verschoningsblad met opstand (hoogte 150 mm of 350 mm 'plaatsing van handdispenser mogelijk) gemaakt uit één stuk met een maximale lengte van 2750 mm.

Voor een optimale veiligheid zijn alle randen afgerond en worden alle deuren en lades voorzien van een licht gebogen inox handgreep.

Het verzorgingsmeubel wordt op een aluminium sokkel geplaatst met in de hoogte instelbare pootjes, mooi afgewerkt met een HPL plint.

Een combinatie van verschillende modules zorgt voor een alles -in-1 meubel :

Module 1 : Meubelunit met of zonder uitsparing voor lavabo of babybad

Unit met dubbele draaideuren incl. soft close functie, met licht gebogen inox deurgrepen, tablet met uitsparing voor lavabo of babybad. Voorzien van rijboringen voor legplank inclusief 1 HPL legplank.

Module 2 : Meubelunit met of zonder uitsparing voor lavabo

Unit met enkele draaideur incl. soft close functie, voorzien van een licht gebogen inox deurgreep, tablet met uitsparing voor lavabo. Voorzien van rijboringen voor legplank inclusief 1 HPL legplank.

Module 3 : Meubelunit met schuifladen

Unit met 2 of 3 lades met verborgen uittrekbare geleiders en soft close functie, ladebodem in HPL 8 mm. Alle laden voorzien van een licht gebogen inox deurgreep.

Module 4 : Meubelunit met 4 open vakken

Unit met 4 open vakken, vaste maatvoering

Module 5 : Meubelunit met afvalbak

Unit met bovenaan uitschuifbaar lopend afvalsysteem met dubbele afvalbak voorzien van inox voetbediening.

Module 6 : Meubelunit met uitschuifbare toegangstrap

Unit met toegangstrap op verborgen uittrekgeleiders en vooraan ondersteund met kunststof loopwiel met rem stop-fix, volledig geïntegreerd in HPL plint. (positie trap uiterst links of rechts van meubel)

**Afmetingen :**

Module 1 :

Hoogte : 880 mm incl. 165 mm sokkel met plint

Breedte : 890 mm

Diepte : 800 mm (zijpaneel = 820 mm)

Module 2 tem 6 :

Hoogte : 880 mm incl. 165 mm sokkel met plint

Breedte : 490 mm

Diepte : 800 mm (zijpaneel = 820 mm)

**Optioneel :**

Babybad :

Inbouw kinderbad type baby, rechthoekig , kleur wit, l 600 x b 400 x d 210 mm

Inbouw kinderbad type baby, ovaal, kleur wit, 610 x 410 mm

Inbouw kinderbad type kid, rechthoekig, kleur wit , l 800 x b 500 x d 200 mm

Inbouw kinderbad type kid plus, rechthoekig, kleur wit , l 800 x b 500 x d 300 mm

Inbouw kinderbad type kid sit, rechthoekig, kleur wit , l 800 x b 500 x d 300 mm

(materiaal : acrylplaat 4 mm, polyester en glasweefsel versterkt)

Exclusief kraanarmaturen en aansluiting

Lavabo :

Waskom (inbouw of onderbouw), van binnen en buiten geglazuurd staal, kleur wit, rond - ovaal of rechthoekig. Keuze volgens gamma Afkor.

Variante inox uitvoering.

Exclusief kraanarmaturen en aansluiting

**Kleuren :**

Corpus en verschoningstablet : wit of lichtgrijs

Deuren : volgens kleurenkaart Afkor verkrijgbaar in 14 standaardkleuren.