**Technische beschrijving : Type WB-p**

Zitbank voor wandbevestiging met wandsteunen hoogte = 417 mm, diepte 375 mm uit stalen buisprofielen 40 x 25 x 2 mm. Hart op hart maximaal 1000 mm (onderlinge afstand) te plaatsen. De stalen wandsteunen worden onzichtbaar bevestigd aan de muur en zijn voorzien van een extra voetsteun. Diepte voetsteun t.o.v. muur 240 mm

Voetsteun voorzien van een in de hoogte verstelbaar kunststof poot.

De uiteinden van de profielen worden afgewerkt met zwarte kunststofdoppen.

Uitvoering droge/vochtige ruimtes :

Stalen buisprofielen met anti-corrosie behandeling zerozinc steel primer, afgewerkt met een epoxy polyester coating donkergrijs Ral 7043, wit RAL 9010 of zwart RAL 9005, mat fijn structuur. (> 400 uren zoutneveltest)

Uitvoering natte ruimtes :

Thermisch verzinkt stalen buisprofielen met anti-corrosie behandeling zerozinc primer, afgewerkt met een epoxy polyester coating donkergrijs Ral 7043, wit RAL 9010 of zwart RAL 9005, mat fijn structuur. (> 1000 uren zoutneveltest)

Zitting uit massieve kunststofplaat (HPL) dikte 18 mm, rondom gefreesd.

Breedte zitvlak = 300 mm, zithoogte = 450 mm.

Totale breedte (zitvlak incl.) = 400 mm.

Variant : zitvlak uit 2 latten (2 x 140 mm) , totale breedte zitvlak = 300 mm.

Maximale zitbank zonder naden = 2800 mm.