**Descriptif technique : Type VB**

Banc individuel sur pieds, composé de tubes en acier 40 x 25 x 2 mm,

hauteur = 417 mm, profondeur 330 mm. Les entre axes des pieds doivent être de 900 mm maximum. Les pieds sont équipés de vérins réglables en hauteur.

Pour les espaces secs/humides :

Acier pourvu d'un traitement anti-corrosion 'zero zinc steel primer' , finition mat légèrement structurée en résine polyester gris foncé RAL 7043, blanc RAL 9010 ou noir RAL 9005. (> 400 heures de résistance au brouillard salin).

Pour les espaces mouillés :

Acier galvanisé à chaud pourvu d'un traitement anti-corrosion 'zero zinc primer', finition mat légèrement structurée en résine polyester gris foncé RAL 7043, blanc RAL 9010 ou noir RAL 9005. (> 1000 heures de résistance au brouillard salin).

Option : porte-chaussures composé de 3 tubes en aluminium anodisé, profondeur = 312 mm.

L'assise est en stratifié massif haute pression d'épaisseur 18 mm dont les chants sont arrondis.

Largeur de l'assise : 400 mm, hauteur de l'assise : 450 mm.

Variante : assise composé de 2 lattes en HPL, (2 x 190 mm), largeur totale de l'assise = 400 mm. Assise maximale sans joint jusqu'à 2800 mm.

L'assise en stratifié massif est disponible dans les 14 coloris standard du fabriquant.