**Descriptif technique : Type WKA**

Porte-manteaux composé d'un tube en aluminium diamètre 30 mm, anodisé naturel (A20) avec patères simples ou bi-patères en matière synthétique noir.

Pour une sécurité optimale, les patères sont placées dans le sens de la longueur du profil ou orientées vers le mur. Des embouts en matière synthétique assurent une finition parfaite aux extrémités.

Les consoles sont en acier 40 x 10 x 2 mm. Les entre axes de fixation doivent être de 1000 mm maximum. Les consoles ont une fixation invisible contre le mur.

Profondeur totale du porte manteaux = 71 mm.

Pour les espaces secs/humides :

Acier pourvu d'un traitement anti-corrosion 'zero zinc steel primer' , finition mat légèrement structurée en résine polyester gris foncé RAL 7043, blanc RAL 9010 ou noir RAL 9005. (> 400 heures de résistance au brouillard salin).

Pour les espaces mouillés :

Acier galvanisé à chaud pourvu d'un traitement anti-corrosion 'zero zinc primer', finition mat légèrement structurée en résine polyester gris foncé RAL 7043, blanc RAL 9010 ou noir RAL 9005. (> 1000 heures de résistance au brouillard salin).

Option : un porte- paquets (porte-manteaux inclus) composé de 3 tube en aluminium, profondeur console = 312 mm.