**Descriptif technique : Type U.séparation maternelle**

Les séparations d’urinoir en stratifié massif sont très résistantes à l’usure, à l’eau et demandent très peu d’entretien.

**Panneaux :**

Les panneaux Compact sont des panneaux massifs décoratifs autoportants sur base de feuilles stratifiées haute pression (HPL) conformément à la norme européenne EN-438.

Le noyau du panneau se compose de différentes couches de papier kraft imprégnées de résines artificielles thermodurcissables.

Sous l’effet de la haute température (≥ 120 ° C) et de la forte pression (≥ 5 MPA) on obtient un panneau homogène imperméable (≥ 1,35g/cm³).

Ce processus garanti, en plus de l’aspect décoratif et de l’autoportance, un panneau très apte à être utilisé en ambiance humide. La facilité d’entretien, la résistance aux chocs ainsi qu’à la chaleur, la stabilité de la couleur et la résistance aux dissolvants organiques sont entre autres les caractéristiques du panneau Compact Interior.

Le Max Compact Interior a un noyau noir et une épaisseur de 13 mm.

**Exécution :**

La séparation maternelle est fixée dans un profil T/U vertical en aluminium qui est vissé directement de manière invisible au mur. Les fixations du panneau dans le profil en U sont cachées par la fixation de profil à clipser en aluminium. Le haut du profil de fixation est joliment fini par un embout synthétique qui est fixé de manière invisible dans le profil en U. Les fixations invisibles du panneau et du profil forment un ensemble robuste, sûre et bien fini. La séparation maternelle est fixée au sol avec un pied réglable en hauteur.

**Dimensions :**

- Longueur du profil de fixation en aluminium : 1050 mm

- Superficie de contacte entre mur et profil de fixation : 30 mm x 1050 mm

- Panneau en stratifié massif HPL 13 mm : 700 mm / 300 mm x 1050 mm

- Hauteur totale, pied compris : 922 (modèle lapin) / 1200 mm

- Profondeur totale : 760 (modèle lapin) / 700 mm

**Profils :**

Profils en aluminium extrudés, enrobés de résine polyester cuite au four ou anodisé naturel.

Profil en T/U en aluminium pour montage mural, y compris profil à clipser : 33 x 30 mm.

**Pied :**

Pied vérin, particulièrement stable en nylon ∅ 34 mm. Rosace pyramidale au sol. Avec cache-vis à clipser en aluminium anodisé.

Autres possibilités :

Option 1 : pied réglable en aluminium, ∅ 20 mm avec cache-vis en nylon

Option 2 : pied réglable en acier inoxydable (316) avec cache-vis en acier inoxydable, finition mate.

**Modèles :**

Choix de 3 formes différentes :

- Standard : courbé

- Figure "lapin"

- Figure "nuage"

**Couleurs :**

Panneaux selon notre nuancier disponibles en 15 couleurs standard.

Pièces en ny