**TEKST VOOR LASTENBOEK : Type BK**

**Concept :**

Ons concept type BK ‘wandzitbank met opbergkasten’ zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en afmetingen. De wandzitbank wordt bevestigd aan stalen wandsteunen. De robuuste zitbanken en opbergkasten gemaakt uit massieve kunststofplaten ‘HPL’ zijn uiterst slijtvast, vochtbestendig en zeer onderhoudsvriendelijk.

**Steunen :**

Buisprofiel 40 x 25 x 2 mm. Hart op hart maximaal 900 mm ‘onderlinge afstand’ te plaatsen.  
De stalen wandsteunen zijn voorzien van een anti-corrosie behandeling en afgewerkt met een licht gestructureerd epoxy polyester coating. De stalen wandbevestigingen worden onzichtbaar bevestigd aan de muur. De uiteinden van de profielen worden afgewerkt met kunststopdoppen. De steunen met extra voetsteun zijn voorzien van een in de hoogte verstelbaar kunststof pootje. Muurbevestiging indien nodig door middel van chemische verankering.

**Zitting :**

Massieve kunststofplaat ‘HPL’ dikte 18 mm, rondom gefreesd. Breedte zitvlak 300 mm (1 x 300 of 2 x 140 mm), zithoogte 450 mm.  
Optioneel kunnen er bovenop de HPL zitbank kunststof kleedkamerstoelen met rugleuning worden gemonteerd of onder de zitbank een schoenrek.

**Modellen en inrichting opbergkasten** :

De opbergkasten (Type BK.2o/od/2d) zijn gemaakt uit HPL : deuren en zijwand panelen 13 mm, verticale delen 4 mm , horizontale vlakken 13 mm. Stabiel deurprofiel uit aluminium (42mm x 28 mm). De tussen- en rugwanden zijn over de volledige hoogte van het paneel bevestigd in een aluminium profiel. Roestvrijstalen scharnieren al dan niet zelfsluitend. Type BK.k is volledig gemaakt uit panelen 13 mm en voorzien van een kleplift set met veer uit vernikkeld staal. Door de voorliggende deuren worden de opbergkasten op een natuurlijke manier geventileerd. Per kastmodule is er dubbele aluminium kleerhaak voorzien.

Modellen opbergkasten :

* Type BK.2o : 2 open vakken
* Type BK.od : open vak en kast met afsluitbare draaideur
* Type BK.2d : 2 kasten met afsluitbare draaideuren
* Type BK.k : 1 opbergkast met afsluitbare klepdeur

**Sluitsystemen :**

- cilinderslot

- mechanisch codeslot voor vaste of wisselende gebruikers

- elektronisch codeslot

**Afmetingen :**

Totale hoogte : 2093 mm

Totale diepte : 350 mm  
Opbergkast : H x D x B : 350 mm x 300 mm x 350/450 mm

**Kleuren :**

Steunen : zwart RAL 9005, donkergrijs RAL 7043 of wit RAL 9010 licht gestructureerd epoxy polyester coating.

Zitting en opbergkasten : volgens kleurenkaart Afkor

Corpus kasten (verticale binnenwanden) : wit