**Technische beschrijving : Type WKH-b**

Wandkleerhakenlijst bestaande uit een volkern (HPL) lat, hoogte = 120 mm,

dikte 13 mm met naar de muur gerichte aluminium dubbele jashaken,

bevestigd aan regelbare inox muurbeugels 100 x 100 mm.

Hartafstand dubbele jashaken = 185 mm.

Totale diepte wandkleerhakenlijst = 113 mm.

Maximale lengte HPL lat uit één stuk = 2,8 m.

De inox '316' muurbeugels zijn afgewerkt met een donkergrijs RAL 7043, wit RAL 9010 of zwart RAL 9005 epoxy polyester coating met lichte structuur.

De witte HPL afwerkingslat is geprint met keuze uit 4 categorieën (letters, cijfers, dieren of symbolen).

Dubbele aluminium kleerhaken in naturel geanodiseerd.